# Внешний источник питания (адаптер питания) торговой марки MEAN WELL

# модели GST25E12-P1J .

Адаптер - это вид внешнего импульсного блока питания, который применяется для внешнего соединения элементов электрооборудования.

**Технические характеристики:**

входные параметры: 100-240 В, 50/60 Гц 1,0А

выходные параметры: 12В--3,34 А, 40 Вт макс.

**Особенности:**

- Универсальный вход АС/полный диапазон

- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

- Закрытый пластиковый корпус

- Индикатор питания

**Предостережение / Внимание!!**

(1) Риск поражения током и энергетической угрозы. Все аварии должны быть проверены квалифицированными сервисными работниками. Не следует открывать и разбирать корпус изделия!

(2) Риск пожара или поражения током. Отверстия в устройстве должны быть предохранены от внешних предметов и жидкостей.

(3) Использование несоответствующей вилки DC или подсоединение вилки DC к электрическому устройству с силой может повредить устройство или вызвать его аварию. Просьба ссылаться на карту совместимости вилок DC, которая находится в спецификациях.

(4) Адаптеры следует размещать на ровной поверхности. Падение может привести к повреждению устройства.

(5) Не следует устанавливать адаптеры в местах с высокой влажностью или близко воды.

(6) Не следует монтировать адаптеры в местах с высокой температурой окружения или возле источников огня. Максимальная температура окружения указана в спецификациях.

(7) Ток на выходе и мощность на выходе не могут превышать номинальные величины, указанные в спецификациях.

(8) Перед началом очистки устройства его следует отключить от источника питания AC. Не следует использовать для очистки устройства каких-либо жидкостей или аэрозолей. Устройство можно очищать только с помощью влажной салфетки, предназначенной для его протирания.

(9) В случае, когда появится необходимость устранения устройства, следует связаться с квалифицированным местным предприятием, занимающимся рециклингом.

**Порядок работы:**

- Подключите ваше устройство к блоку питания.

- Подключите блок питания к сети 100-240 В.

- Отключите блок питания от сети, если он не используется.

**Хранение, транспортировка, утилизация:**

Требования к условиям хранения:

Изделие должно храниться в складских помещениях, защищенных от воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих коррозию.

Условия хранения изделия:

температура воздуха от -20 до +85°C, относительная влажность от 10% до 80% при температуре 25°C.

Требования к условиям транспортирования:

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия-поставщика всеми видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без ограничения расстояния. Транспортирование упакованных изделий может производиться в крытых вагонах и автомашинах, трюмах судов и герметичных кабинах самолетов при температуре воздуха от минус 20 до плюс 85 ˚С.

Срок службы 5 лет.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

Срок хранения продукции – 5 лет

**Гарантийные обязательства:**

Гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

**Изготовитель:** MEAN WELL ENTERPRISES CO. LTD.,

место нахождения: № 28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Тайвань (Китай)

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: SUZHOU MEAN WELL TECHNOLOGY CO., LTD., No.77, Jian-Ming Rd. Dong-Qiao, Pan-Yang Ind.Park, Huang-Dai Town, Xiang-Cheng District, SuZhou, Jiang-Su, China, Китай

**Поставщик в Республику Беларусь**

ООО «Комполинк»

РБ, 220073, г.Минск, ул.Скрыганова, 6/4-9

тел.+375 17 2908833, факс +375 17 2130288

Дата изготовления 08.2021